Para obtener mejor modulacion y RF, armar el circuito segun modicw.gif

El programa se compila con el MASM de Microchip.

Se puede bajar desde http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mp810.zip

Los switchs del pic12f675 se ponen con INTRC oscillator y Power-up Timer enabled. Los demas switchs todos en disable.

Un posible circuito de programador via COM esta en http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html

Un programa para programador bajo windows esta en http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html

Se incluye en este archivo el programador bajo windows referido como winipcpr.zip 
